Втулка переходная для инструмента с коническим хвостовиком с конусом Морзе ГОСТ 13598-85


	Обозначение 

по ГОСТ 13598-85 
	Внешний КМ 
	Внутренний КМ 
	L 
	a 

	6100-0141 
	2 
	1 
	92 
	17 

	6100-0142 
	3 
	
	99 
	5 

	6100-0143 
	
	2 
	112 
	18 

	6100-0221 
	4 
	1 
	124 
	6,5 

	6100-0144 
	
	2 
	
	

	6100-0145 
	
	3 
	140 
	22,5 

	6100-0222 
	5 
	1 
	156 
	6,5 

	6100-0223 
	
	2 
	
	

	6100-0146 
	
	3 
	
	

	6100-0147 
	
	4 
	171 
	21,5 

	6100-0224 
	6 
	1 
	218 
	8,0 

	6100-0225 
	
	2 
	
	

	6100-0226 
	
	3 
	
	

	6100-0148 
	
	4 
	
	

	6100-0149 
	
	5 
	
	


  

